**Załącznik nr 2**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparki gąsienicowej.

**Wymagania, jakie musi spełniać oferowana koparka:**

1. **Informacje ogólne:**
2. Koparka fabrycznie nowa, rok produkcji 2023.
3. Dostawa do siedziby zamawiającego; 87-704 Bądkowo ul. Włocławska 82
4. Instrukcja obsługi w języku polskim.
5. Homologowana zgodnie z wymogami CE
6. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 1 osobę w zakresie obsługi i konserwacji.

**2. Silnik**

1. Wysokoprężny o mocy w przedziale 12 – 18 KM
2. Liczba cylindrów 3
3. Silnik chłodzony cieczą
4. Pojemność w przedziale 700-900 cm3
5. Silnik spełniający normy emisji spalin: EURO 5

**3. Wymiary**

1. Minimalna masa 900 kg
2. Maksymalna masa 1200 kg
3. Minimalna szerokość 85 cm
4. Maksymalna szerokość transportowa 105cm

**4. Układ hydrauliczny**

1. Wydajność pompy hydraulicznej min. 17 l/min
2. Chłodnica oleju

**5. Pozostałe parametry**

1. Min. zasięg kopania na poziomie gruntu: 2750 mm
2. Min. głębokość kopania: 1600 mm
3. Min. wysokość wysięgu: 2500 mm
4. Min. wysokość wyładunku: 1700 mm
5. Min. pionowa głębokość kopania: 1300 mm
6. Promień obrotu: 360°

**6. Wyposażenie**

1. Oświetlenie robocze
2. Łyżka 300 - 400mm
3. Łyżka 500 - 900mm