**Załącznik nr 2**

**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej minikoparki gąsienicowej.

**Wymagania, jakie musi spełniać oferowana koparka:**

1. **Informacje ogólne:**
2. Koparka fabrycznie nowa, rok produkcji 2023.
3. Dostawa do siedziby zamawiającego; 87-704 Bądkowo ul. Włocławska 82
4. Deklaracja zgodności CE
5. Instrukcja obsługi w języku polskim
6. Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 1 osobę w zakresie obsługi i konserwacji.

**2. Silnik**

1. Silnik o mocy w przedziale 14 – 17 KM
2. Rozrusznik elektryczny
3. Pojemność min. 405 cm3

**3. Wymiary**

1. Minimalna masa 740 kg
2. Maksymalna masa 950 kg
3. Maksymalna szerokość transportowa 100cm

**4. Układ hydrauliczny**

1. Ciśnienie robocze min. 160 bar
2. Chłodnica oleju

**5. Pozostałe parametry**

1. Min. głębokość kopania: 1600 mm
2. Min. wysokość podnoszenia ramienia: 2050 mm
3. Promień obrotu: 360°

**6. Wyposażenie**

1. Oświetlenie robocze LED
2. Łyżka o szerokości w przedziale 200 - 250mm
3. Łyżka o szerokości w przedziale 300 - 400mm
4. Łyżka skarpowa o szer. min. 600mm
5. Kieł zrywający